Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 г. N 174 "Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов"
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 г. N 174
"Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов"

В соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. 1), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. 1), ст. 4590) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. N 281 "О мерах противопожарного обустройства лесов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2414) приказываю:
Утвердить прилагаемые Нормативы противопожарного обустройства лесов.

Руководитель	В. Масляков	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г.
Регистрационный N 24488

Нормативы противопожарного обустройства лесов
(на 1000 га общей площади лесов)
(утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 г. N 174)

Часть 1

NN пп	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Северо-Кавказский горный район	Район полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации	Средне-Уральский таежный район	Южно-таежный район европейской части Российской Федерации	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		1,0	0,2	0,12	0,1	0,47	0,1	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		3,0	3,0	0,24	0,2	0,34	0,1	
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	1,5	3,0	0,08	0,07	0,16	0,14	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	1,8	1,0	0,05	0,03	0,05	0,04	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров								
	строительство	км	0,3	0,2	0,2	0,1	0,5	0,1	
	реконструкция		0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	не требуется	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	
6	Прокладка противопожарных разрывов		не планируется	
	Прокладка просек	км	0,3	0,5	0,2	0,2	0,27	0,13	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		0,71	0,5	0,32	0,28	0,4	0,3	
7	Прочистка и обновление:					
	просек	км	5,0	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
	противопожарных минерализованных полос		,7	1,0	0,52	0,25	0,8	0,6	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:	шт.		
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		по одному на добровольную пожарную дружину	
9	Устройство пожарных водоёмов	1 КППО*	1,0	1,0	0,03	0,03	0,03	0,03	
		2 КППО	1,0	0,5	0,02	0,02	0,02	0,02	
		3 - 5 КППО	0,5	0,5	0	0	0	0	
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	2,5	2,0	0,4	0,3	0,4	0,3	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения:	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно- оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	2,0	не планируется	не планируется	не планируется	
13	Проведение работ по гидромелиорации:		не планируется	
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км		
	строительство дорог на осушенных лесных землях			
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов	км	не планируется	
	шириной 120 - 130 м.			
	шириной 30 - 50 м.			
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м.			

Часть 2

NN пп	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Район притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части Российской Федерации	Северо-таежный район европейской части Российской Федерации	Северо-Уральский таежный район, Западно-Сибирский северо-таежный равнинный район	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	
1	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	0,08	0,06	0,15	0,1	0,07	0,04	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	0,02	0,008	0,02	0,008	0,1	0,02	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров			
	строительство	км	0,02	0,001	0,005	0,005	0,01	0,005	
	реконструкция		0,01	0,001	0,03	0,03	0,03	0,02	
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	
6	Прокладка противопожарных разрывов		не планируется	
	Прокладка просек	км	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		0,02	0,01	0,2	од	0,3	0,1	
7	Прочистка и обновление			
	просек	км	0,01	0,06	0,02	0,04	0,02	0,04	
	противопожарных минерализованных полос		0,04	0,02	0,4	0,2	0,6	0,2	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:			
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	0,03	не планируется	0,03	не планируется	0,03	не планируется	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		по одному на добровольную пожарную дружину	
9	Устройство пожарных водоёмов	1 КППО*	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	
		2 КППО	не планируются	
		3 - 5 КППО		
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения:	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	0,3	не планируется	0,5	не планируется	
13	Проведение работ по гидромелиорации:		не планируется	
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км		
	строительство дорог на осушенных лесных землях			
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов	км	не планируется	
	шириной 120 - 130 м.			
	шириной 30 - 50 м.			
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м.			

Часть 3

NN п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Район степей европейской части Российской Федерации,
Лесостепной район европейской части Российской Федерации	Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации	Средне-таежный район европейской части Российской Федерации	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		0,5	0,5	0,2	0,1	0,12	0,1	
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	2	1	4	1	0,15	0,07	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	1,8	0,1	0,1	0,03	0,05	0,03	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров					
	строительство	км	0,5	0,1	0,5	0,1	0,01	0,007	
	реконструкция		0,6	1,0	1,0	0,2	0,05	0,03	
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	
6	Прокладка противопожарных разрывов		не планируется	
	Прокладка просек	км	3,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		4,2	1,0	1,0	0,5	0,21	0,15	
7	Прочистка и обновление:			
	просек	км	1,0	0,1	1,0	1,0	0,4	0,4	
	противопожарных минерализованных полос		15,0	6,0	2,0	1,0	0,42	0,3	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:			
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря			по одному на добровольную пожарную дружину	
9	Устройство пожарных водоёмов:	1 КППО	1,0	1,0	0,2	0,1	0,3	0,2	
		2 КППО	0,5	0,5	0,02	0,01	0,02	0,01	
		3 - 5 КППО	0,3	0,3	не планируется	не планируется	
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	1,8	1,8	0,22	0,11	0,32	0,21	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков.	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	4,0	2,0	0,15	0,55	0,10	не планируется	
13	Проведение работ по гидромелиорации:			
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км	0,01	0,01	0,001	0,001	не планируется	
	строительство дорог на осушенных лесных землях		0,02	0,01	0,03	0,01		
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.	по необходимости	
14	Создание и содержание противопожарных заслонов	км		
	шириной 120 - 130 м.		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	шириной 30 - 50 м.		0,01	0,01	0,02	0,02	0,015	0,015	
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м.		0,2	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	

Часть 4

NN п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Дальневосточный район притундровых лесов и редкостной тайги,
Восточно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги	Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный район	Дальневосточный таежный район	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		0,1	0,01	0,05	0,01	0,03	0,006	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		0,2	0,02	0,08	0,03	0,05	0,02	
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	0,06	0,01	0,06	0,04	0,16	0,08	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	0,02	0,001	0,01	0,03	0,504	0,502	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров			
	строительство	км	0,02	0,001	0,05	0,05	0,06	0,04	
	реконструкция		0,01	0,001	0,1	0,1	0,11	0,08	
	эксплуатация		Суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, лесопарк, (авиаотделение) в районах авиационной охраны лесов	
6	Прокладка противопожарных разрывов		не планируется	
	Прокладка просек	км	0,01	не планируется	не планируется	не планируется	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		0,02	0,001	0,14	0,13	0,905	0,635	
7	Прочистка и обновление:			
	просек	км	0,02	не планируется	не планируется	не планируется	
	противопожарных минерализованных полос		0,04	0,002	1,8	1,4	1,655	0,945	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:	шт.		
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	0,005	не планируется	0,01	0,008	0,105	0,0525	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	шт.	по одному на добровольную пожарную дружину	
9	Устройство пожарных водоёмов	1 КППО*	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	
		2 КППО	не планируются	
		3 - 5 КППО		
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	0,3	0,01	7,84	10,50	9,35	8,9	
13	Проведение работ по гидромелиорации:			
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км	не планируется	
	строительство дорог на осушенных лесных землях			
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов	км	не планируется	
	шириной 120 - 130 м.			
	шириной 30 - 50 м.			
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м.			

Часть 5

NN п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Алтае-Саянский горно-лесостепной район	Среднесибирский плоскогорный таежный район, Приангарский таежный район,
Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район, Алтае-Саянский горно-таежный район	Среднесибирский подтаежно-лесостепной район	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		0,8	0,4	0,1	0,1	0,8	0,4	
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	0,005	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	не планируется	0,002	0,002	0,002	0,002	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:			
	строительство	км	0,018	0,012	0,02	0,02	0,02	0,02	
	реконструкция	км	0,024	0,016	0,04	0,04	0,04	0,04	
	эксплуатация	км	суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	
6	Прокладка противопожарных разрывов	км	не планируется	
	Прокладка просек		не планируется	0,03	0,03	0,03	0,03	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		0,35	0,15	0,03	0,03	0,03	0,03	
7	Прочистка и обновление:			
	просек	км	не планируется	0,03	0,03	0,06	0,06	
	противопожарных минерализованных полос		0,7	0,3	0,03	0,03	0,06	0,06	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:	шт.		
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)		0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		по одному на добровольную пожарную дружину	
9	Устройство пожарных водоемов	1 КППО	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
		2 КППО	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		3 -5 КППО	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	0,026	0,026	0,027	0,027	0,026	0,026	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	2,0	1,3	не планируется	0,5	0,5	
13	Проведение работ по гидромелиорации:			
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км	не планируется	
	строительство дорог на осушенных лесных землях			
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:	км		
	шириной 120 - 320 м		0,03	0,03	не планируется	0,03	0,03	
	шириной 30 - 50 м		0,03	0,03		0,03	0,03	
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м		0,03	0,03		0,03	0,03	

Часть 6

NN п/п	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Байкальский горный лесной район	Забайкальский горный лесной район, Забайкальский лесостепной район и Забайкальский горномерзлотный район	Дальневосточный лесостепной район	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		0,54	0,23	0,03	0,01	0,5	0,3	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		0,97	0,415	0,377	0,184	0,3	0,1	
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	0,21	0,09	0,092	0,032	0,3	0,15	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	0	0	0,031	0,014	1	1	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:			
	строительство	км	0,005	0,001	не планируется	0,029	0,1	0,08	
	реконструкция		0,03	0,001		0,079	0,2	0,16	
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не планируется	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	
6	Прокладка противопожарных разрывов		не планируется	
	Прокладка просек	км	0,002	не планируется	не планируется	0,001	0,001	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		0,091	0,039	0,435	0,613	1,1	1,0	
7	Прочистка и обновление:			
	просек	км	0,161	0,069	1,842	3,074	0,002	0,002	
	противопожарных минерализованных полос		0,002	не планируется	0,037	0,038	2,2	2,0	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:			
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	0,0035	0,0015	0,001	не планируется	0,2	0,1	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		0,0112	0,005	не планируется	0,007	0,5	0,5	
9	Устройство пожарных водоемов	I - V КППО	не планируется	не планируется	0,4	0,3	
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	0,05	0,01	0,05	0,01	0,19	0,16	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	9,87	4,23	не планируется	0,195	11,0	10,0	
13	Проведение работ по гидромелиорации:			
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км	не планируется	
	строительство дорог на осушенных лесных землях			
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:			
	шириной 120 - 320 м	км	не планируется	
	шириной 30 - 50 м			
	Устройство лиственных опушек шириной 150-300 м			

Часть 7

NN пп	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Южно-Уральский лесостепной район	Камчатский таежный район	Западно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги,
Среднесибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		1,0	0,5	0,1	не планируется	0,01	не планируется	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		2,0	0,5	0,1		0,1		
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	0,03	0,02	0,01	не планируется	0,01	не планируется	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	0,7	0,1	не планируется	не планируется	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:			
	строительство	км	0,5	0,1	0,01	не планируется	не планируется	
	реконструкция		0,6	1,0	0,01			
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог			
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	не планируется	
6	Прокладка противопожарных разрывов		не планируется	
	Прокладка просек	км	не планируется	0,01	не планируется	не планируется	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		2,1	0,5	0,02			
7	Прочистка и обновление:			
	просек	км	не планируется	0,02	не планируется	не планируется	
	противопожарных минерализованных полос		4,2	1,0	0,04			
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:	шт.		
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	0,1	0,1	0,01	не планируется	не планируется	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	шт.	по одному на добровольную пожарную дружину	
9	Устройство пожарных водоемов	1 - 2 КППО	0,4	0,3	не планируется	не планируется	
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	0,5	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно- оздоровительных мероприятий	га	В соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков	не планируется	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др. лесных горючих материалов	га	0,05	0,1	не планируется	не планируется	
13	Проведение работ по гидромелиорации:			
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км	не планируется	
	строительство дорог на осушенных лесных землях			
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:			
	шириной 120 - 320 м	км	не планируется	
	шириной 30 - 50 м			
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м			

Часть 8

NN пп	Меры противопожарного обустройства лесов	Ед. изм.	Наименование лесных районов	
			Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район	Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район	Западно-Сибирский средне-таежный равнинный район	
			Количество проектируемых мероприятий	
			защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	защитные леса	эксплуатационные леса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде:			
	стендов	шт.	не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк	
	плакатов		0,001	0,0005	0,009	0,0014	0,009	0,0014	
	объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей		0,2	0,2	0,019	0,0036	0,019	0,0036	
2	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации	шт.	0,04	0,03	не планируется	не планируется	
3	Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	0,01	0,005	не планируется	не планируется	
4	Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:			
	строительство	км	0,004	0,003	0,004	0,0006	0,004	0,0006	
	реконструкция		0,008	0,006	не планируется	не планируется	
	эксплуатация		суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных дорог	
5	Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	шт.	не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной охраны лесов	не планируется	не планируется	
6	Прокладка противопожарных разрывов		не планируется	
	Прокладка просек	км	0,01	0,01	не планируется	не планируется	
	Устройство противопожарных минерализованных полос		1,0	0,8	0,13	0,016	0,13	0,016	
7	Прочистка и обновление:			
	просек	км	0,02	0,02	не планируется	не планируется	
	противопожарных минерализованных полос		0,35	0,35	0,13	0,016	0,13	0,016	
8	Строительство, реконструкция и эксплуатация:			
	пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)	шт.	0,01	0,01	0,005	не планируется	0,005	не планируется	
	пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		0,02	0,02	не планируется	0,0015	не планируется	0,0015	
9	Устройство пожарных водоемов	шт.	не планируется	
	Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	0,04	0,03	0,03	0,01	0,03	0,01	
10	Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения	шт.	по количеству имеющихся	
11	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	га	в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков	
12	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	га	2,0	1,5	не планируется	0,033	не планируется	0,033	
13	Проведение работ по гидромелиорации:			
	строительство лесоосушительных систем на осушенных землях	км	не планируется	
	строительство дорог на осушенных лесных землях			
	создание шлюзов на осушенной сети	шт.		
14	Создание и содержание противопожарных заслонов:			
	шириной 120 - 320 м.	км	0,005	0,003	не планируется	не планируется	
	шириной 30 - 50 м		0,005	0,003			
	Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м		0,03	0,02			

Примечание:
1. * - КППО - класс природной пожарной опасности.
2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется за исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в границах этих особо охраняемых природных территорий), в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).
4. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиационной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.
5. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га.